**Инструкция пользования кофемашиной Sweety (LB, LEP)**

1. Перед включением наберите воду в бункер (8) и поставьте обратно в кофемашину (Рис. 1-3). Правильно вставляйте бункер воды: сначала нижнюю часть бункера, потом вставить верхнюю часть бункера.




  

Рис.1 Рис.2 Рис.3

1. Включите машинку (5-Рис.4) и дождитесь загорания кнопок A, B, C, D (Рис.5). После, можно готовить кофе.



 

Рис.4 Рис.5

1. Обозначение кнопок (Рис.5) – А. Еспрессо, В. Черный кофе, С. Приготовление капучино, D. Приготовление сыпучих напитков, Е. Если мигает, означает что нет воды в бункер.
2. Подымите рычаг (1 - Рис 6.), вставьте капсулу (Рис.7), опустите рычаг (1) до упора и нажмите приготовление напитка (А или В – Рис.8).




Рис.6 Рис.7 Рис.8

1. Внимание! После приготовления, сбросьте капсулу (1 – Рис.6). Не сброшенная капсула может привести к поломке кофемашины.
2. Если кофемашина долгое время не работала, то необходимо сделать промывку кофемашины. Промывка делается путем приготовления кофе без капсулы (В – Рис.8).

Инструктаж по использованию кофемашины прошел:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_\_\_\_

ФИО Подпись Дата

**Чистка чашки для взбивания капучино**

**Внимание: после каждого приготовления капучино или растворимого напитка обязательно помойте чашку.**

Если у вас не готовится капучино, сделайте полную чистку чашки:

1. Вынуть чашку (Рис.1)
2. Разобрать чашку (Рис.2): вынуть венчик (3) и шток для венчика (2), вынуть трубочку с креплением (Рис.2)
3. Хорошо помыть все запчасти, можно помыть моющим средством.
4. После чистки соберите чашку (Рис.3): вставить венчик(3) в шток для венчика (2), вставить трубочку с креплением (Рис.3)
5. Вставить чашку обратно в кофемашину (Рис.4)

